附件五

**专业设备维护、校准服务要求**

一、资质要求

（一）投标人具有独立承担民事责任的能力和履行合同能力。

（二）投标人参加本次比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录。

（三）投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

（四）投标人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

（五）投标人提供营业执照等相关资质文件，并加盖公章。

（六）投标人具有设备生产厂家（全国总代理）的服务授权，以及设备生产厂家（全国总代理）对其工程师的上岗授权（厂家培训证书）。

二、技术要求

（一）项目履行期：一年，投标人应提供一年维护校准服务，按需进行维护校准。

（二）服务费用：投标人在项目履行期内进行一次有偿维护校准服务。

（三）投标人根据中心实际需求进行维护校准服务，并严格按照厂家规定的维护校准流程进行操作。

（四）维护校准服务验收：投标人工程师维护校准完毕后，与中心共同检查产品工作情况，产品工作正常后，并有签字认可，此次维护校准才算完成。

（五）投标人在完成维护校准服务30天内提供维护校准报告。

（六）主要设备

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 维护设备名称 | 规格型号 | 数量（台） |
| 1 | 干式生化分析仪 | C300/C100 | 50 |
| 2 | 平板速冻机 | MBF42/21 | 4 |
| 3 | 血小板恒温振荡保存箱 | JXH-240/220 | 3 |
| 4 | 大容量低温离心机 | RC12BP/RC3BP+/CR16 | 14 |
| 5 | 全自动生化分析仪 | AU640、AU480 | 2 |
| 6 | 全自动加样器 | Xantus150 | 1 |
| 7 | 血型分析仪 | AK03A | 2 |
| 8 | 全自动酶免仪 | Uranus AE200 | 1 |
| 9 | 全自动加样器 | NEON150 | 1 |
| 10 | 酶标仪 | SUNRISE、TRGRIS | 3 |
| 11 | 全自动血型分析仪 | PK7300 | 1 |
| 12 | 医用空气消毒机 | YKX-130 | 85 |
| 13 | 标本冻库、血液产品冻库 | / | 5 |
| 14 | 全自动细菌培养仪 | Bact/ALERT3D-120 | 2 |
| 15 | 血细胞分析仪 | BC-30S | 7 |
| 16 | 血凝仪 | ACL7000 | 1 |
| 17 | 低温融化机 | CT4.6C | 4 |
| 18 | 大容量低温离心机 | CR7 | 5 |
| 19 | 低温操作柜 | WG-DWG-II | 3 |
| 20 | 血小板恒温振荡保存箱 | PC100h/ PC3200i | 7 |
| 21 | 残余白细胞计数仪 | DAM-rWBC | 1 |

三、人员情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类 别 | 职 务 | 姓 名 | 职 称 | 常住地 |
|
| 管理人员 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 技术人员 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 售后服务  人员 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**注：**投标人需填写表格，提供人员情况。

四、其他要求

投标人需对设备维护、校准等服务报出单价。

五、预算金额

专业设备维护、校准服务预算金额约37.5万元。